绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目

 临时用电设计服务采购需求

一、项目概况

项目总投资41000万元，占地面积80.2亩，选址于绵竹市苏绵大道与无锡大道交叉口西南角，建设内容包含：总建筑面积52571.08㎡，地上建筑面积32658.21平方米，地下建筑面积19912.87㎡，地下1层。分为东西两个地块修建，东西侧地块通过连廊的形式连接。

其中西侧地块内新建：行政楼一栋，建筑面积4215.11㎡，地上三层；门诊医技楼一栋，建筑面积20132.99㎡，地上四层；发热门诊一栋建筑面积995.72㎡，地上一层；感染楼一栋，建筑面积383.04㎡，地上一层；地下建筑面积19912.87㎡，地下1层；附属建筑：门卫、垃圾暂存、汽车坡道、连廊等。

东侧地块内新建康复楼一栋，建筑面积4981.06㎡，地上三层；制剂楼一栋，建筑面积809.20㎡，地上一层；附属建筑：门卫、垃圾暂存、液氧站、污水处理用房等。

二、项目用电设备情况

**施工用电**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **规格型号** | **电压V** | **额定功率****kW（Pe）** | **数量** | **备注** |
| **1** | 钢筋调直机 | GJ4-8/4 | 380 | 5.5 | 2 |  |
| **2** | 钢筋切断机 | GJ5-40 | 380 | 5.5 | 2 |  |
| **3** | 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 380 | 2.8 | 2 |  |
| **4** | 直螺套丝机 | GSJ-40 | 380 | 1 | 2 |  |
| **5** | 木工锯床 | MJ503 | 380 | 5 | 2 |  |
| **6** | 砂轮切割机 | SQ-500 | 380 | 5.5 | 2 |  |
| **7** | 平板振动器 | ZB5 | 380 | 0.5 | 2 |  |
| **8** | 插入式振捣器 | ZX25 | 380 | 1.1 | 4 |  |
| **9** | 潜水泵 | HZX-40 | 380 | 4 | 3 |  |
| **10** | 电焊机 | BX3-300-2 | 380 | 23.4KVA | 10 |  |
| **11** | 塔吊 | QTZ63B | 380 | 31.7 | 2 |  |
| **12** | 照明灯具 |  | 220 | 1 | 5 |  |

**办公生活用电**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **规格型号** | **电压V** | **额定功率****kW（Pe）** | **数量** | **备注** |
| **1** | 照明 |  | 220 | 15W | 30 |  |
| **2** | 空调 |  | 220 | 1KW | 30 |  |
| **3** | 厨房 |  | 220 | 300w | 1 |  |
| **4** | 浴室 |  | 220 | 2KW | 2 |  |

三、采购内容

临时用电（630千伏安）设计服务

采购最高限价（元）: 15000.00元

供应商报价不允许超过标的金额

四、**商务要求**

**1、交货时间：**自合同签订之日起7日

**2、支付约定**

付款条件说明：待供电局审核通过，支付合同金额70%；临时用电施工验收合格支付至合同总金额的100%。

**3、验收标准和方法**

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件规定的要求和成交的响应文件及承诺、合同以及根据国家相关规范及行业验收规范、标准执行的内容进行验收。

**4、违约责任及解决争议的方法**

按照合同文件规定

**5、其他要求**

无