技术参数及供货要求

所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。 范围包括：产品的供应、运输、安装、调试、验收、运行、培训及质量保修、售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

技术要求：

1. 通用要求

本次招标所采购的产品应满足现行最新使用的相关国家、地方、行业标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、验收标准和规范、工程标准和规范，各标准和规范中有相冲突的已要求较高者执行），包括但不限于以下标准、规范（规范如有更新、以最新版为准）：

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》

GB 19606-2004《家用和类似用途电器的噪声限值》

GB 4706.28-2008《家用和类似用途电器的噪声限值》

GB 24849-2010《家用和类似用途电热水器能效限定值及能效等级》

HJ/T221-2005《环境标志产品技术要求》

1. 专用要求
2. 安全标准：产品复核国家安全标准GB4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求》，获得CCC认证证书，且满足GB4706.12-2006附录AA要求。
3. 节能标准：产品能效须达到国家标准GB21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》中能效3级以上水平。
4. 环保标准：符合国家环保要求。
5. 额定容量、容器脉冲压力应符合国家标准GB/T20289-2006《储水式电热水器》的要求。

3、具体要求

（1）热水器类型：厨宝

（2）容积：5升

（3）加热功率1000-2000W

（4）额定电压220伏特

（5）加热体材料：不锈钢

（6）控制方式：机械式

（7）出水类型：上出水

（8）加热温度:65摄氏度

（9）能效等级：二级能效

（10）加热方式：单管加热

（11）防水等级：IPX4

（12）整机质保：大于3年

（13）包安装，价格不高于550元。